# 消防安全检查申报表

申请人（盖章）：(单位盖章) 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场所名称（统一社会 信用代码） | 西咸新区XXXX娱乐公司（333xxxx88） | 法定代表人/ 主要负责人 | 张XX |
| 公民身份号码 | 6105XXXXXXXXXX | 联系电话 | 137XXXXXX |
| 地 址 | 西咸新区沣西新城X街道办X路 | 建筑结构 | 钢筋混凝土 |
| 场所建筑面积 | 1500平方米 | 使用层数（地上/地下） | 第6层 |
| 场所性质 | □影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所□舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所☑具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所□游艺、游乐场所□保龄球馆、旱冰场 □桑拿浴室 □其他 |
| □宾馆、饭店 □商场□集贸市场□客运车站候车室□客运码头候船厅 □民用机场航站楼□体育场馆 □会堂□其他 |
| 场所所在建筑情况 | 名称 | XXX大厦 | 建筑面积 | 90000平方米 |
| 建筑层数（地上/地下） | 12层 | 建筑高度 | 40米 |
| □消防车道 是否畅通：☑是 □否□消防车登高操作场地 是否符合消防安全要求：☑是 □否□室外消火栓 是否完好有效：☑是 □否□水泵接合器 是否完好有效：☑是 □否 |
| □消防控制室 是否符合消防安全要求：☑是 □否□消防水泵房 是否符合消防安全要求：☑是 □否□消防电梯 是否符合消防安全要求：☑是 □否□柴油发电机房 是否符合消防安全要求：☑是 □否□燃油或燃气锅炉房 是否符合消防安全要求：☑是 □否□变压器室 是否符合消防安全要求：☑是 □否□配电室 是否符合消防安全要求：☑是 □否□其他专用房间： 是否符合消防安全要求：☑是 □否 |
| 场所情况 | 用火 用电 | 电气线路设计单位：XXXX设计院电气线路施工单位：XXXX建筑公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电器产品是否符合消防安全要求：☑是 □否 场所是否使用燃气：□是 ☑否燃气类型： 未使用燃气施工（安装）单位：无燃气用具是否符合消防安全要求：□是 □否 场所是否使用燃油：□是 □否 燃油储存位置及储量：无其他用火用电情况：无 |
| 安全 疏散 | 安全出口数量：每层3个 是否畅通：☑是 □否疏散楼梯设置形式：封闭楼梯间疏散楼梯数量：每层3个 是否畅通：☑是 □否避难层（间）设置位置：无避难层（间）数量： 无 是否符合消防安全要求：□是 □否☑消防应急广播 是否完好有效：☑是 □否☑消防应急照明 是否完好有效：☑是 □否☑疏散指示标志 是否完好有效：☑是 □否 |
| 消防 设施 | ☑室内消火栓 是否完好有效：☑是 □否☑自动喷水灭火系统 是否完好有效：☑是 □否☑火灾自动报警系统 是否完好有效：☑是 □否☑气体灭火系统 是否完好有效：☑是 □否☑泡沫灭火系统 是否完好有效：☑是 □否☑机械防烟系统 是否完好有效：☑是 □否☑机械排烟系统 是否完好有效：☑是 □否☑其他消防设施： 是否完好有效：☑是 □否☑灭火器种类、型号和数量：干粉灭火器、ABC类数量30个 |
| 室内装修 | 装修部位 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 | 其他 |
| 装修材料燃烧性能等级 | A | A | A | A | B | B1 |  |
| 其他需要说明的情况： |

附：《公众聚集场所消防安全承诺书》

# 公众聚集场所消防安全承诺书

（填写单位场所名称，应与营业执照名称一致）现就申请公 众聚集场所投入使用、营业作出下列消防安全承诺：

一、《消防安全检查申报表》所填写的信息真实、准确。

二、场所所在建筑为合法建筑。

三、及时提交相关材料，并确保真实、合法、有效。

以上承诺是申请人的真实意思表示。如有违反承诺的行为，

愿意承担相应的法律责任。

单位印章： 法定代表人或者主要负责人签名：

年 月 日

1. 《公众聚集场所消防安全承诺书》应加盖公众聚集场所印章，并由场所的消防安全责任人（法定代表人或主要负责人）签名。没有单位印章 的，应由场所的消防安全责任人签名。

2.申请人应如实填写消防安全检查申报表，保证内容准确、完整，并对 提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承 担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面 整洁，不得涂改。

4.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

5.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢结构、钢筋混凝土 结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。

6.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建 筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。

7.“用火用电”一栏中，燃气类型按照实际使用情况填写，如：管道天然

气、瓶装液化石油气、管道人工煤气等。

8.“安全疏散”一栏中，疏散楼梯设置形式按照实际使用情况填写，如： 防烟楼梯间、封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯。避难层（间）设置位 置按照实际位置填写，如建筑第几层或者具体位置。

9.“室内装修”一栏中的“装修材料燃烧性能等级”按照装修材料的实 际情况分别填写 A 级（不燃材料）、B1 级（难燃材料）、B2 级（可燃材料）、 B3 级（易燃材料）。

10“其他需要说明的情况”填写场所使用多栋建筑等情况，包括每栋建筑 的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。

11.申请人通过消防业务受理窗口以及在消防救援机构现场核查时提交 的材料请使用国际标准 A4 型纸打印、复印或按照 A4 型纸的规格装订，其 中“营业执照”为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构 人员现场核对复印件与原件是否一致；通过消防在线政务服务平台提交材 料的，应当扫描或拍照上传有关材料原件。